**MODELO DE PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IT** |  | DISCRIMINAÇÃO | **UN** | **QT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL**  |
|
| **1.0** |   | **Viga Baldrame 10X20** |   |   |   |   |
| 1.1 | 92443 | Montagem e desmontagem de forma de vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. Af\_09/2020 | m² | 70,27 |  R$  |  R$  |
| 1.2 | 92800 | Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm. Af\_06/2022 | kg | 39,35 |  R$  |  R$  |
| 1.3 | 92802 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8.0 mm. Af\_06/2022 | kg | 219,24 |  R$  |  R$  |
| 1.4 | 94963 | Concreto fck=15mpa, traço 1:3, 4:3,5 (cimento/areia/brita1) - preparo mecanico com betoneira 400L. Af\_05/2021 | m³ | 2,81 |  R$  |  R$  |
|   |   |   |   |   |  |  **R$**  |
| **2.0** |  | **Alambrado e Telas** |   |   |   |   |
| 2.1 | 001 | Alambrado com mourões de concreto curvos, h=2,80m, espaçamentode 2,5m, cravados 0,5m, com passagem de três fios de arame aço ovalado na parte inclinada e mais três furos na parte reta espaçados igualmente e fixação de tela de arame galvanizada losangular, Fio 2,77mm(12bwg), Malha 8x8cm, h=2M - fornecimento e instalação. Af\_05/2020 | m | 130,04 |  R$  |  R$  |
| 2.3 | 002 | Portão de abrir requadro em metalon redondo de 3/4", com tela metálica ondulada malha 5x5cm h=2,0m, acabamento natural - completo, fornecimento e instalação (2,0x2,0m; 3,5x2,0m; 5,0x2,0m) | m | 10,50 |  R$  |  R$  |
| 2.4 | 003 | Portão de correr requadro em metalon redondo de 3/4", com tela metálica ondulada malha 5x5cm h=2,0m, acabamento natural com trilhos e roldanas, e viga baldrame - completo, fornecimento e instalação (3,50x2,00m; 5,0x2,0m) | m | 8,50 |  R$  |  R$  |
|   |   |   |   |   |  R$  |  R$  |
|   |   |   |   |   |  **VALOR TOTAL**  |  **R$**  |

**VALIDADE DA PROPOSTA:** \_\_\_\_\_\_\_ DIAS (NÃO INFERIOR A 60 DIAS)

**E-MAIL:**

**TELEFONE:**

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (CNPJ, ENDEREÇO, ETC) E ASSINATURA:**