MODELO DE PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 75, inciso II) - 05/2024**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO, ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA, NA RUA CORONEL RAIMUNDO MUNHOZ, Nº 770, BAIRRO CASCATAS – CAMPO ALEGRE/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.**

|  |
| --- |
| **ATENÇÃO:**  **O limite de preços para aceitação da proposta será o valor de referência utilizado pela Administração, inclusive quanto aos preços unitários (conforme tabela de referência).** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **1.** | **SERVIÇOS INICIAIS** | **UNIDADE** | **QUATIDADE** | **R$** | **R$ COM BDI** | **64,8** |
| **Nível 2** | **1.1.** | **SERVIÇOS INICIAIS** | - | - |  | **-** | **64,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviço | 1.1.1. | REMOÇÃO DE BALÇÃO E CUBA (I.S. PCD E COPA) | UND | 2 | 26,92 | 32,4 | 64,8 |
| **Meta** | **2.** | **ESTRUTURA** | - | - |  | **-** | **4.452,66** |
| **Nível 2** | **2.1.** | **PAREDES** | - | - | - | **-** | **3.621,58** |
| Serviço | 2.1.1. | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF\_07/2023\_PS | M2 | 26 | 113,96 | 137,16 | 3.566,16 |
| Serviço | 2.1.2. | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2 | 23,02 | 27,71 | 55,42 |
| **Nível 2** | **2.2.** | **PISO** | - | - |  | **-** | **831,08** |
| Serviço | 2.2.1. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF\_02/2023\_PE | M2 | 3,45 | 63,42 | 76,33 | 263,34 |
| Serviço | 2.2.2. | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 | M2 | 3,45 | 24,52 | 29,51 | 101,81 |
| Serviço | 2.2.3. | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 | M3 | 0,35 | 109,59 | 131,9 | 46,17 |
| Serviço | 2.2.4. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | M2 | 3,45 | 101,09 | 121,67 | 419,76 |
| **Meta** | **3.** | **ESQUADRIAS** | - | - | - | **-** | **3.556,32** |
| **Nível 2** | **3.1.** | **ESQUADRIAS** | - | - | - | **-** | **3.556,32** |
| Serviço | 3.1.1. | ADESIVAMENTO DAS JANELAS E PORTA EXISTENTES (VIDROS) | M² | 23,42 | 35,33 | 42,52 | 995,82 |
| Serviço | 3.1.2. | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA E BATENTE METÁLICO, 100X210CM, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 744,02 | 895,5 | 1.791,00 |
| Serviço | 3.1.3. | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 639,33 | 769,5 | 769,5 |
| **Meta** | **4.** | **INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE, TELEFONIA E LÓGICA** | - | - | - | **-** | **11.837,22** |
| **Nível 2** | **4.1.** | **TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES** | - | - | - | **-** | **2.157,14** |
| Serviço | 4.1.1. | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2022 | UN | 17 | 22,94 | 27,61 | 469,37 |
| Serviço | 4.1.2. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 6 | 55,18 | 66,41 | 398,46 |
| Serviço | 4.1.3. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 4 | 35,8 | 43,09 | 172,36 |
| Serviço | 4.1.4. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 1 | 40,41 | 48,64 | 48,64 |
| Serviço | 4.1.5. | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 4 | 75,94 | 91,4 | 365,6 |
| Serviço | 4.1.6. | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 2 | 54,66 | 65,79 | 131,58 |
| Serviço | 4.1.7. | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF\_09/2023 | UN | 1 | 44,06 | 53,03 | 53,03 |
| Serviço | 4.1.8. | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 193,06 | 232,37 | 232,37 |
| Serviço | 4.1.9. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 | UN | 1 | 11,43 | 13,76 | 13,76 |
| Serviço | 4.1.10. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 | UN | 5 | 13,66 | 16,44 | 82,2 |
| Serviço | 4.1.11. | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 157,67 | 189,77 | 189,77 |
| **Nível 2** | **4.2.** | **CABEAMENTO** | - | - | - | **-** | **5.923,89** |
| Serviço | 4.2.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 100 | 3,57 | 4,3 | 430 |
| Serviço | 4.2.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 360 | 4,32 | 5,2 | 1.872,00 |
| Serviço | 4.2.3. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 90 | 17,9 | 21,54 | 1.938,60 |
| Serviço | 4.2.4. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 35 | 15,58 | 18,75 | 656,25 |
| Serviço | 4.2.5. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 8 | 10,7 | 12,88 | 103,04 |
| Serviço | 4.2.6. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 | M | 80 | 9,6 | 11,55 | 924 |
| **Nível 2** | **4.3.** | **TELEFONIA E LÓGICA** | - | - | - | **-** | **3.756,19** |
| Serviço | 4.3.1. | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF\_09/2023 | UN | 1 | 15,44 | 18,58 | 18,58 |
| Serviço | 4.3.2. | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 43,82 | 52,74 | 52,74 |
| Serviço | 4.3.3. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN | 6 | 12,83 | 15,44 | 92,64 |
| Serviço | 4.3.4. | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | UN | 3 | 34,35 | 41,34 | 124,02 |
| Serviço | 4.3.5. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | UN | 3 | 50,95 | 61,32 | 183,96 |
| Serviço | 4.3.6. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M | 40 | 17,9 | 21,54 | 861,6 |
| Serviço | 4.3.7. | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | M | 15 | 4,58 | 5,51 | 82,65 |
| Serviço | 4.3.8. | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | M | 25 | 9,33 | 11,23 | 280,75 |
| Serviço | 4.3.9. | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | M | 25 | 26,37 | 31,74 | 793,5 |
| Serviço | 4.3.10. | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | UN | 1 | 1.051,64 | 1.265,75 | 1.265,75 |
| **Meta** | **5.** | **HIDROSSANITÁRIO** | - | - | - | **-** | **3.742,53** |
| **Nível 2** | **5.1.** | **ACESSÓRIOS** | - | - | - | **-** | **1.587,41** |
| Serviço | 5.1.1. | LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, 45X55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO COM TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMATICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 570,4 | 686,53 | 686,53 |
| Serviço | 5.1.2. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | 1 | 748,49 | 900,88 | 900,88 |
| **Nível 2** | **5.2.** | **BARRA DE APOIO** | - | - | - | **-** | **1.725,35** |
| Serviço | 5.2.1. | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | 1 | 347,55 | 418,31 | 418,31 |
| Serviço | 5.2.2. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | 1 | 352,24 | 423,96 | 423,96 |
| Serviço | 5.2.3. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN | 2 | 366,85 | 441,54 | 883,08 |
| **Nível 2** | **5.3.** | **TUBOS E CONEXÕES** | - | - | - | **-** | **300,48** |
| Serviço | 5.3.1. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M | 15 | 13,37 | 16,09 | 241,35 |
| Serviço | 5.3.2. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2 | 9,44 | 11,36 | 22,72 |
| Serviço | 5.3.3. | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 1 | 17,24 | 20,75 | 20,75 |
| Serviço | 5.3.4. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 1 | 13,01 | 15,66 | 15,66 |
| **Nível 2** | **5.4.** | **REGISTROS** | - | - | - | **-** | **129,29** |
| Serviço | 5.4.1. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 | UN | 1 | 107,42 | 129,29 | 129,29 |
| **Meta** | **6.** | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS** | - | - | - | **-** | **1.626,50** |
| **Nível 2** | **6.1.** | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS** | - | - | - | **-** | **1.626,50** |
| Serviço | 6.1.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 | M3 | 2,25 | 89,32 | 107,51 | 241,9 |
| Serviço | 6.1.2. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M | 3 | 38,25 | 46,04 | 138,12 |
| Serviço | 6.1.3. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 1 | 26,85 | 32,32 | 32,32 |
| Serviço | 6.1.4. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 2 | 27,57 | 33,18 | 66,36 |
| Serviço | 6.1.5. | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 1 | 40,75 | 49,05 | 49,05 |
| Serviço | 6.1.6. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M | 3 | 27,45 | 33,04 | 99,12 |
| Serviço | 6.1.7. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 2 | 23,43 | 28,2 | 56,4 |
| Serviço | 6.1.8. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M | 10 | 22,17 | 26,68 | 266,8 |
| Serviço | 6.1.9. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 3 | 18,81 | 22,64 | 67,92 |
| Serviço | 6.1.10. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN | 1 | 18,75 | 22,57 | 22,57 |
| Serviço | 6.1.11. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 1 | 15,44 | 18,58 | 18,58 |
| Serviço | 6.1.12. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M | 3 | 34,03 | 40,96 | 122,88 |
| Serviço | 6.1.13. | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 | UN | 1 | 45,49 | 54,75 | 54,75 |
| Serviço | 6.1.14. | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF\_12/2020 | UN | 1 | 301,64 | 363,05 | 363,05 |
| Serviço | 6.1.15. | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN | 1 | 22,17 | 26,68 | 26,68 |
| **Meta** | **7.** | **PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS** | - | - | - | **-** | **1.716,80** |
| **Nível 2** | **7.1.** | **PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS** | - | - | - | **-** | **1.716,80** |
| Serviço | 7.1.1. | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 543,63 | 654,31 | 1.308,62 |
| Serviço | 7.1.2. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, \*12 X 40\* CM, EM PVC \*2\* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 30,22 | 36,37 | 72,74 |
| Serviço | - | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, \*13 X 26\* CM, EM PVC \*2\* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4 |  | - | - |
| Serviço | 7.1.3. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, \*20 X 20\* CM, EM PVC \*2\* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 24,63 | 29,64 | 59,28 |
| Serviço | 7.1.4. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS E 2 FARÓIS | UND | 2 | 79,88 | 96,14 | 192,28 |
| Serviço | 7.1.5. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 | UN | 3 | 23,23 | 27,96 | 83,88 |
| **Meta** | **8.** | **PINTURA** | - | - | - | **-** | **4.189,06** |
| **Nível 2** | **8.1.** | **EXTERNA** | - | - | - | **-** | **3.226,02** |
| Serviço | 8.1.1. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 | M2 | 113,43 | 3,82 | 4,6 | 521,78 |
| Serviço | 8.1.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA BRANCO GELO SUVINIL EM PANOS COM A PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS | M² | 62,07 | 15,39 | 18,52 | 1.149,54 |
| Serviço | 8.1.3. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA FOSCA ACRÍLICA SUVINIL ESTAÇÃO DAS CHUVAS EM PANOS COM A PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS | M² | 23,13 | 20,13 | 24,23 | 560,44 |
| Serviço | 8.1.4. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA FOSCA ACRÍLICA SUVINIL TOPO DO MUNDO EM PANOS COM A PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS | M² | 28,23 | 29,26 | 35,22 | 994,26 |
| **Nível 2** | **8.2.** | **INTERNA** | - | - |  | **-** | **963,04** |
| Serviço | 8.2.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA BRANCO GELO SUVINIL EM PANOS COM A PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS | M² | 52 | 15,39 | 18,52 | 963,04 |
| **Meta** | **9.** | **PAVIMENTAÇÃO** | - | - | - | **-** | **2.720,45** |
| **Nível 2** | **9.1.** | **EXTERNAS-CALÇADAS** | - | - | - | **-** | **2.462,85** |
| Serviço | 9.1.1. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF\_08/2022 | M2 | 27,1 | 75,51 | 90,88 | 2.462,85 |
| **Nível 2** | **9.2.** | **PINTURA** | - | - | - | **-** | **257,6** |
| Serviço | 9.2.1. | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021 | M | 32 | 6,69 | 8,05 | 257,6 |
| **Meta** | **10.** | **SERVIÇOS FINAIS** | - | - | - | **-** | **444,8** |
| **Nível 2** | **10.1.** | **LIMPEZA FINAL DA OBRA** | - | - | - | **-** | **444,8** |
| Serviço | 10.1.1. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF\_04/2019 | M2 | 116 | 2,19 | 2,64 | 306,24 |
| Serviço | 10.1.2. | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF\_04/2019 | M2 | 20 | 0,9 | 1,08 | 21,6 |
| Serviço | 10.1.3. | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF\_04/2019 | M2 | 16 | 3,24 | 3,9 | 62,4 |
| Serviço | 10.1.4. | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF\_04/2019 | M2 | 9,45 | 1,06 | 1,28 | 12,1 |
| Serviço | 10.1.5. | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF\_04/2019 | M2 | 6,22 | 3,78 | 4,55 | 28,3 |
| Serviço | 10.1.6. | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF\_04/2019 | UN | 2 | 5,88 | 7,08 | 14,16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Total com BDI** | **R$ 34.351,14** |

**VALIDADE DA PROPOSTA:** \_\_\_\_\_\_\_ DIAS (NÃO INFERIOR A 60 DIAS)

1. **MAIL:**

**TELEFONE:**

**NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL:**

**CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:**

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (CNPJ, ENDEREÇO, ETC) E ASSINATURA:**