MODELO DE PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO (art. 75, inciso II) - 7/2024**

Objeto: Contratação de empresa especializada para adequação do prédio, estrutura física e instalações do Centro Municipal de Reabilitação Física, na rua Coronel Raimundo Munhoz, nº 770, Bairro Cascatas – Campo Alegre/SC, com fornecimento de material e mão de obra.

|  |
| --- |
| **ATENÇÃO:****O limite de preços para aceitação da proposta será o valor de referência utilizado pela Administração, inclusive quanto aos preços unitários (conforme tabela de referência).** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Custo Unitário (sem BDI) (R$)** | **Preço Unitário (com BDI) (R$)** | **Preço Total(R$)** |
| **1.** | **ADMINISTRAÇÃO DE OBRA** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **4.083,50**  |
| **1.1.** | **ADMINISTRAÇÃO DE OBRA** | - |  -  |   |  **-**  |  **4.083,50**  |
| 1.1.1. | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  0,50  |  6.785,48  |  8.167,00  |  4.083,50  |
| **2.** | **SERVIÇOS INICIAIS** | - |  -  |   |  **-**  |  **64,80**  |
| **2.1.** | **SERVIÇOS INICIAIS** | - |  -  |   |  **-**  |  **64,80**  |
| 2.1.1. | REMOÇÃO DE BALÇÃO E CUBA (I.S. PCD E COPA) | UND |  2,00  |  26,92  |  32,40  |  64,80  |
| **3.** | **ESTRUTURA** | - |  -  |   |  **-**  |  **4.752,00**  |
| **3.1.** | **PAREDES** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **3.840,48**  |
| 3.1.1. | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF\_07/2023\_PS | M2 |  26,00  |  113,96  |  137,16  |  3.566,16  |
| 3.1.2. | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF\_07/2023\_PS | M2 |  2,00  |  113,96  |  137,16  |  274,32  |
| **3.2.** | **PISO** | - |  -  |   |  **-**  |  **911,52**  |
| 3.2.1. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF\_02/2023\_PE | M2 |  3,45  |  63,42  |  76,33  |  263,34  |
| 3.2.2. | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 | M2 |  3,45  |  24,52  |  29,51  |  101,81  |
| 3.2.3. | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.  | M³ |  0,35  |  300,56  |  361,75  |  126,61  |
| 3.2.4. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021 | M2 |  3,45  |  101,09  |  121,67  |  419,76  |
| **4.** | **ESQUADRIAS** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **4.606,68**  |
| **4.1.** | **ESQUADRIAS** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **4.606,68**  |
| 4.1.1. | ADESIVAMENTO DAS JANELAS E PORTA EXISTENTES (VIDROS) | M² |  23,42  |  35,33  |  42,52  |  995,82  |
| 4.1.2. | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA E BATENTE METÁLICO, 100X210CM, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND |  2,00  |  1.000,02  |  1.203,62  |  2.407,24  |
| 4.1.3. | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND |  1,00  |  1.000,02  |  1.203,62  |  1.203,62  |
| **5.** | **INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE, TELEFONIA E LÓGICA** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **11.895,86**  |
| **5.1.** | **TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **2.157,14**  |
| 5.1.1. | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2022 | UN |  17,00  |  22,94  |  27,61  |  469,37  |
| 5.1.2. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN |  6,00  |  55,18  |  66,41  |  398,46  |
| 5.1.3. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN |  4,00  |  35,80  |  43,09  |  172,36  |
| 5.1.4. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN |  1,00  |  40,41  |  48,64  |  48,64  |
| 5.1.5. | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN |  4,00  |  75,94  |  91,40  |  365,60  |
| 5.1.6. | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN |  2,00  |  54,66  |  65,79  |  131,58  |
| 5.1.7. | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF\_09/2023 | UN |  1,00  |  44,06  |  53,03  |  53,03  |
| 5.1.8. | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND |  1,00  |  193,06  |  232,37  |  232,37  |
| 5.1.9. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 | UN |  1,00  |  11,43  |  13,76  |  13,76  |
| 5.1.10. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 | UN |  5,00  |  13,66  |  16,44  |  82,20  |
| 5.1.11. | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC  | UN  |  1,00  |  157,67  |  189,77  |  189,77  |
| **5.2.** | **CABEAMENTO** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **5.923,89**  |
| 5.2.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M |  100,00  |  3,57  |  4,30  |  430,00  |
| 5.2.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M |  360,00  |  4,32  |  5,20  |  1.872,00  |
| 5.2.3. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M |  90,00  |  17,90  |  21,54  |  1.938,60  |
| 5.2.4. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M |  35,00  |  15,58  |  18,75  |  656,25  |
| 5.2.5. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M |  8,00  |  10,70  |  12,88  |  103,04  |
| 5.2.6. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 | M |  80,00  |  9,60  |  11,55  |  924,00  |
| **5.3.** | **TELEFONIA E LÓGICA** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **3.814,83**  |
| 5.3.1. | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF\_09/2023 | UN |  1,00  |  15,44  |  18,58  |  18,58  |
| 5.3.2. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 | UN |  1,00  |  92,54  |  111,38  |  111,38  |
| 5.3.3. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | UN |  6,00  |  12,83  |  15,44  |  92,64  |
| 5.3.4. | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | UN |  3,00  |  34,35  |  41,34  |  124,02  |
| 5.3.5. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | UN |  3,00  |  50,95  |  61,32  |  183,96  |
| 5.3.6. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 | M |  40,00  |  17,90  |  21,54  |  861,60  |
| 5.3.7. | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | M |  15,00  |  4,58  |  5,51  |  82,65  |
| 5.3.8. | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | M |  25,00  |  9,33  |  11,23  |  280,75  |
| 5.3.9. | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | M |  25,00  |  26,37  |  31,74  |  793,50  |
| 5.3.10. | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019 | UN |  1,00  |  1.051,64  |  1.265,75  |  1.265,75  |
| **6.** | **HIDROSSANITÁRIO** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **3.742,53**  |
| **6.1.** | **ACESSÓRIOS** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **1.587,41**  |
| 6.1.1. | LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, 45X55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO COM TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMATICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND |  1,00  |  570,40  |  686,53  |  686,53  |
| 6.1.2. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN |  1,00  |  748,49  |  900,88  |  900,88  |
| **6.2.** | **BARRA DE APOIO** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **1.725,35**  |
| 6.2.1. | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN |  1,00  |  347,55  |  418,31  |  418,31  |
| 6.2.2. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN |  1,00  |  352,24  |  423,96  |  423,96  |
| 6.2.3. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 | UN |  2,00  |  366,85  |  441,54  |  883,08  |
| **6.3.** | **TUBOS E CONEXÕES** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **300,48**  |
| 6.3.1. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | M |  15,00  |  13,37  |  16,09  |  241,35  |
| 6.3.2. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN |  2,00  |  9,44  |  11,36  |  22,72  |
| 6.3.3. | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN |  1,00  |  17,24  |  20,75  |  20,75  |
| 6.3.4. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN |  1,00  |  13,01  |  15,66  |  15,66  |
| **6.4.** | **REGISTROS** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **129,29**  |
| 6.4.1. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 | UN |  1,00  |  107,42  |  129,29  |  129,29  |
| **7.** | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **1.626,50**  |
| **7.1.** | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **1.626,50**  |
| 7.1.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 | M3 |  2,25  |  89,32  |  107,51  |  241,90  |
| 7.1.2. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M |  3,00  |  38,25  |  46,04  |  138,12  |
| 7.1.3. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN |  1,00  |  26,85  |  32,32  |  32,32  |
| 7.1.4. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN |  2,00  |  27,57  |  33,18  |  66,36  |
| 7.1.5. | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN |  1,00  |  40,75  |  49,05  |  49,05  |
| 7.1.6. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M |  3,00  |  27,45  |  33,04  |  99,12  |
| 7.1.7. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN |  2,00  |  23,43  |  28,20  |  56,40  |
| 7.1.8. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M |  10,00  |  22,17  |  26,68  |  266,80  |
| 7.1.9. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN |  3,00  |  18,81  |  22,64  |  67,92  |
| 7.1.10. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 | UN |  1,00  |  18,75  |  22,57  |  22,57  |
| 7.1.11. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN |  1,00  |  15,44  |  18,58  |  18,58  |
| 7.1.12. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | M |  3,00  |  34,03  |  40,96  |  122,88  |
| 7.1.13. | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 | UN |  1,00  |  45,49  |  54,75  |  54,75  |
| 7.1.14. | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF\_12/2020 | UN |  1,00  |  301,64  |  363,05  |  363,05  |
| 7.1.15. | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 | UN |  1,00  |  22,17  |  26,68  |  26,68  |
| **8.** | **PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **1.861,28**  |
| **8.1.** | **PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **1.861,28**  |
| 8.1.1. | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND |  2,00  |  543,63  |  654,31  |  1.308,62  |
| 8.1.2. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, \*12 X 40\* CM, EM PVC \*2\* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)  | UN  |  2,00  |  30,22  |  36,37  |  72,74  |
| - | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, \*13 X 26\* CM, EM PVC \*2\* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)  | UN  |  4,00  |   |  -  |  -  |
| 8.1.3. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, \*20 X 20\* CM, EM PVC \*2\* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)  | UN  |  2,00  |  24,63  |  29,64  |  59,28  |
| 8.1.4. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS E 2 FARÓIS  | UND |  2,00  |  139,90  |  168,38  |  336,76  |
| 8.1.5. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 | UN |  3,00  |  23,23  |  27,96  |  83,88  |
| **9.** | **PINTURA** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **4.189,06**  |
| **9.1.** | **EXTERNA** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **3.226,02**  |
| 9.1.1. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 | M2 |  113,43  |  3,82  |  4,60  |  521,78  |
| 9.1.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA BRANCO GELO SUVINIL EM PANOS COM A PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS  | M² |  62,07  |  15,39  |  18,52  |  1.149,54  |
| 9.1.3. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA FOSCA ACRÍLICA SUVINIL ESTAÇÃO DAS CHUVAS EM PANOS COM A PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS  | M² |  23,13  |  20,13  |  24,23  |  560,44  |
| 9.1.4. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA FOSCA ACRÍLICA SUVINIL TOPO DO MUNDO EM PANOS COM A PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS  | M² |  28,23  |  29,26  |  35,22  |  994,26  |
| **9.2.** | **INTERNA** | - |  -  |   |  **-**  |  **963,04**  |
| 9.2.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA BRANCO GELO SUVINIL EM PANOS COM A PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS  | M² |  52,00  |  15,39  |  18,52  |  963,04  |
| **10.** | **PAVIMENTAÇÃO** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **3.195,65**  |
| **10.1.** | **EXTERNAS-CALÇADAS** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **2.462,85**  |
| 10.1.1. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF\_08/2022 | M2 |  27,10  |  75,51  |  90,88  |  2.462,85  |
| **10.2.** | **PINTURA** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **732,80**  |
| 10.2.1. | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E=10CM, APLICAÇÃO MANUAL | M |  32,00  |  19,03  |  22,90  |  732,80  |
| **11.** | **SERVIÇOS FINAIS** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
| **11.1.** | **LIMPEZA FINAL DA OBRA** | - |  -  |  -  |  **-**  |  **576,64**  |
| 11.1.1. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF\_04/2019 | M2 |  116,00  |  2,19  |  2,64  |  306,24  |
| 11.1.2. | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF\_04/2019 | M2 |  20,00  |  0,90  |  1,08  |  21,60  |
| 11.1.3. | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMINIO | M² |  16,00  |  10,09  |  12,14  |  194,24  |
| 11.1.4. | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF\_04/2019 | M2 |  9,45  |  1,06  |  1,28  |  12,10  |
| 11.1.5. | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF\_04/2019 | M2 |  6,22  |  3,78  |  4,55  |  28,30  |
| 11.1.6. | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF\_04/2019 | UN |  2,00  |  5,88  |  7,08  |  14,16  |

|  |  |
| --- | --- |
| Total com BDI | R$ 40.594,50 |

**VALIDADE DA PROPOSTA:** \_\_\_\_\_\_\_ DIAS (NÃO INFERIOR A 60 DIAS)

1. **MAIL:**

**TELEFONE:**

**NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL:**

**CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:**

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (CNPJ, ENDEREÇO, ETC) E ASSINATURA:**